Parallelschaltung von Kondensatoren

Die Potentialdifferenz über C

1

und C

2

ist identisch, da die Potentiale verbundener Metalldrähte gleich sind.

) C C ( U U C U C Q Q Q U C

2 1 0 0 2 0 1 2 1 0 ges

+ = + = + = =

2 1 ges

C C C

+ =

Allgemein gilt b ei der Parallelschaltung von Kondensatoren:

å

=

=

n

1 i

i ges

C C

C

1

C

2

U

0

Reihenschaltung von Kondensatoren

Die Ladungen auf den Kondensatoren C

1

und C

2

sind gleich groß, da sie zwischen den Kondensatoren lediglich versc hoben werden. Um diese Verschiebung hervorzurufen, muss aus der Spannungsquelle lediglich einmal die Ladung Q

0

aufgewendet werden.

0 2 1

Q Q Q

= =

Die Gesamtspannung U

0

teilt sich auf die Kondensatoren auf:

2 1 0

U U U

+ =

Mit U=C/Q folgt daraus:

2

2

1

1 ges

0

C

Q

C

Q

C

Q

+ = bzw:

2 1 ges

C

1

C

1

C

1

+ =

Allgemein gilt bei der Reihenschaltung von Kondensatoren:

å

=

=

n

1 i i ges

C

1

C

1

U

0

1

C

2

C

+

+

-

-